Коды аварий, появляющихся на табло ТРК:
Err1 - Ошибка двухканального расходомера
       Разность кол-ва импульсов между двумя каналами превысила предельно допустимое значение
Err2 - Утечка клапанов
       Кол-во топлива, прошедшее через расходомер при закрытом клапане, превысило предельно допустимое значение
Err3 - Утечка клапанов при запущенном наливе на другом канале
       Кол-во топлива, прошедшее через расходомер при закрытом клапане, превысило предельно допустимое значение
	   Эта ошибка может появиться, если расходомер одного канала подключен к другому каналу.
Err4 - расходомер LPGmass не отвечает
Err5 - на одном канале несколько расходомеров: через один расходомер идут импульсы, а через другой нет
	  
Err13 - ТРК получила неизвестный код команды
Err18 - ТРК получила команду с неправильными данными
Err29 - ТРК получила команду с неправильной длиной
Err33 - Требуется подтверждение окончания налива
Err179 - ТРК находится в ручном режиме (режиме налива с ИК-пульта)
Err181 - табло занято
Err182 - пистолет заблокирован
Err185 - ТРК занята
Err186 - параметры дозы не загружены
Err187 - доза уже подтверждена
Err189 - неправильный номер канала
Err190 - напряжение расходмера слишком низкое
Err191 - напряжение питания клапанов 220В слишком низкое
Err192 - время лицензии истекло
Err193 - ошибка SD-карты
Err194 - это не магнитный расходомер
Err195 - ошибка обновления прошивки магнитного расходомера
Err196 - магнитный расходомер отсутствует
Err197 - в магнитном расходомере нет прошивки
Err198 - журнал событий повреждён
Err199 - расходомер LPGmass отсутствует
Err200 - В нескольких заправках подряд скорость налива была меньше минимальной, возможно расходомер неисправен
Err201 - Старый формат команды, требуется более новая программа управления
